Pse QSL (17)
Een stil moment van de dag, een PSK QSO met W8JWN op 21 MHz, old man Tom uit Iron Mountains, Michigan. Leuk QSO, we typen elkaar wat info op het scherm, hij werkt met 15 watt en een beam, ik werk met 30 watt en een doublet. Gaat prima, ontvangen rapport PSB 579. PSB?! Wat is dat nu weer? Tom tikt: your report 579 was given in the PSB format (Print, Strength, Bandwidth) giving more useful information than RST. See www.psb-info.net Na het beëindigen van het QSO maar eens even gekeken op deze website. Het blijkt een initiatief te zijn om tot een betere rapportage te komen over de kwaliteit van het PSK signaal. Het traditionele RST rapport is ontwikkeld voor CW om de kwaliteit van het signaal, dat via het menselijke oor wordt ontvangen, te beoordelen (leesbaarheid, signaalsterkte en toon). Bij PSK verschijnt de tekst op het scherm, maar het RST systeem is niet geschikt om fouten in de tekst goed weer te geven en de S-meter is al helemaal niet geschikt om de verschillende signalen in het drukke PSK bandje apart weer te geven. Het rapport “toon” slaat nergens op,  de praktijk is dan ook om een T9 als standaard te geven, ook al is het signaal volkomen vervormd en neemt een grote bandbreedte in beslag. Kortom, een rapport van niks, je wordt er niet wijzer van. Net als bij contestrapporten en DX-pedities (fivenine fivenine please repeat your name and call sign….). Onder aanvoering van VK3BGH is er nu een nieuw systeem voor rapportage van PSK signalen ontwikkeld, het PSB systeem. Print geeft een schatting van het percentage foutloze tekst op het scherm, Strength kijkt naar het signaalspoor op de waterval en Bandwidth rapporteert over de aanwezigheid van ongewenste zijbanden. Zoals gezegd, de S-meter is voor het meten van de individuele signaalsterkte van een PSK signaal onbruikbaar. De meter geeft de gemiddelde sterkte van alle signalen binnen het filter aan. Vandaar dat een visuele beoordeling van het signaal in de waterval een beter beeld geeft. De visuele beoordeling wordt vergemakkelijkt door het PSB systeem. De leesbaarheid P is verdeeld over P5 (95% foutloos) tot P1 (onleesbaar), Sterkte S loopt van S9 (zeer sterk spoor) tot S1 (nauwelijks waarneembaar) en Bandbreedte B geeft B9 (schoon signaal, geen ongewenste zijbanden) tot B1 (splatter over het hele spectrum). Ik ga zeker gebruik maken van dit systeem! Kijk op de website www.psb-info.net voor meer informatie.
Waar ligt Iron Mountains? Ik heb een Rand McNally Road Atlas, daar staan ook de kleinste dorpjes in, inclusief het inwoner aantal. Iron Mountains ligt op het bovenste schiereiland van Michigan, aan het Lake Superior en Lake Michigan en telt 8525 inwoners. Ik had me helemaal niet geraliseerd dat Michigan uit twee delen bestond, meestal denk je aan Detroit en Port Huron, maar er ligt nog een heel stuk van de staat Michigan daarboven! Leerzaam QSO-tje dus.
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